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第一章  招标公告
一、项目名称
项目名称：中国重汽集团青岛重工有限公司厂区交通安全测速抓拍安全装置项目
2、 招标内容
为进一步提高厂内交通安全，对厂内道路安装测速抓怕安全装置，达到加强厂内交通安全管理的目的。
三、招标形式
招标形式:公开招标，报名（供方资质审核）、发标、应标、评标、审批等环节均在重汽e采通中进行。中国重汽e采通网址：(https://ecaitong.sinotruk.com:8012)。
四、议程安排
1.发标时间：2026年9月1日。
2.应标（报名）截止时间：2026年9月10日17时
3.现场勘察及答疑时间：截止至2026年9月12日下午17点前（若有变动另行通知）。
答疑联系人及联系电话：唐荣菊 13678894103
4. 投标保证金收取截止时间：2026年9月14日下午17点
5. e采通投标截止时间：2026年9月14日下午17点
6.开标时间：2026年9月15日上午9时。
7.开标地点：锦荣路369号青岛重工公司第二会议室，投标人现场递交纸质版标书，开标时投标人需登录重汽e采通平台操作。
五、报名及招标文件的获取
投标人用于本项目招投标过程中的准确有效的联系电话、电子信箱和联系人不得随意更换。本项目招投标过程中招标文件及相关的澄清、修改、资料、通知等信息均通过此联系方式发送至投标人，逾期不予确认回复的均视为投标人已收到相关信息，若因登记的联系方式有误、通讯障碍、无人应答或未及时查阅等因素给投标人造成的一切损失均由投标人承担。
公开招标的项目，由项目实施单位在中国重汽官网发布招标公告，内容包括：项目名称、项目类别、采购方、采购预算、采购方式、采购内容、供应商资格条件、公告开始时间、公告结束时间、采购文件领取地址、响应文件递交截止时间、响应文件递交地址、联系方式等。
中国重汽官网www.cnhtc.com.cn 、山东阳光采购平台发布。
在e采通应标通过后可查看招标文件。
本项目实行资格后审，报名成功不代表资格审查通过，以最终通过资格审查委员会的审查为准。
六、缴纳投标保证金
    1. 投标保证金的形式：电汇或网银(需从投标人基本账户中转出)
2. 投标保证金的金额：人民币 5000元
3.投标保证金收款账户信息：
[bookmark: _Hlk66372682]开户名：：中国重汽集团青岛重工有限公司
开户行：中国银行股份有限公司青岛城阳支行
银行帐号：2338 1295 3732
开户行行号：1044 5210 5017
4. 汇款备注信息（必须）：公司名称+项目名称+投标保证金。（严格按此格式备注）
5. 投标保证金收取截至时间：（详见议程安排）。应标审核通过后再缴纳投标保证金。
6.说明：
6.1招标人按照财务制度退款，在确定中标人后，按投标人（除中标人外）所提供的账户信息一个付款周期内退还投标保证金（本金，不计息）。
6.2投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标。
6.3发生以下情况时，招标人有权没收保证金：
(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；
(3)除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
(5)供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
    (6)截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
    (7)自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
    (8)采购文件规定的其他情形；
七、 投标文件的递交
1. e采通电子版投标文件递交的截止时间：见议程安排。
2. 本项目采用E采通线上竞价，线下开标。纸质版投标文件递交地点：山东省青岛市高新区锦荣路青岛重工二楼第二会议室，带至开标现场。
3.逾期递交的或者未在指定地点递交的投标文件，招标人不予受理。
4.电子版标书须在投标截止日期前上传到重汽e采通平台https://ecaitong.sinotruk.com:8012/，操作方式详见《SRM-系统用户手册-非生产招投标（供应商使用）V1.0 》。若逾期未完成重汽e采通上传标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。
注意：投标人必须在投标前根据《非生产供应商注册操作手册》完成账号注册！
八、投标须知
1.合格投标人：

1.1投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；
1.2公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）注册资金不能少于500万；
1.3投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件（加盖公章）,需具备电子与智能化工程专业承包二级资质；
1.4采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录；。
1.5投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的。
1.6投标人须提供法人授权委托书复印件及投标单位授权代表的身份证复印件（加盖公章），开标现场核验授权代表身份证原件，授权代表由法人代表本人担任的，仅须提供法人身份证原件。
1.7在“信用中国”信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息，提供查询页截图；
1.8供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。
1.9投标人须认可招标人的工作指令，包括节假日、夜间能正常开展工作的要求；
1.10投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；
1.11投标人必须在青岛市内有办公驻点，紧急情况下，维修人员应在 2 小时内响应并到达现场维修；
1.12本次招标项目不接受联合体投标；
1.13经会计事务所审计且无保留意见的近三年的财务审计报告，并加盖工伤，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量计报表附注，且未显示异常，如投保人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表，中文版。

上述为投标必备的资格条件，相关材料缺项会按不响应招标文件或无效投标处理，资质证明审查后废除投标资格。
逾期的投标文件招标人不予受理。
2.结算
2.1本次招标为公开招标，报价应为：经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；
2.2付款结算方式：电子转账，施工完毕试运行一个月，验收合格后付款，10%质保金，质保期2年。
3.技术规范及服务
3.1投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。
3.2投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，按本招标书“第二章 投标文件编制”要求，在技术标中说明。
4.其他
投标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。如投标人不认可、不接受，则投标人在本招标书“第二章 投标文件编制”之“相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）”中注明“不接受”字，招标人将视之为主动弃标。
其余未尽事宜，均按合同约定。
该标书最终解释权归重汽青岛重工有限公司所有。
6.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。
九、投标文件格式
（注意：投标响应文件均需加盖投标单位公章，以下不再逐条款列示此项要求）
1.资质文件
1）统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件；
2）唯一的法人授权委托书（附件2）、授权人和被授权人的身份证复印件。
3）采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录；
4）“信用中国”信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息，提供查询页截图；
5）施工资质
6）经审计事务所审计且无保留意见的近三年财务审计报告或财务报表，并加盖公章。
7）2023年1月1日至今类似项目业绩（合同额不低于50万元），要求至少提供3份合同及验收报告原件扫描件；
8）联系人、联系方式、电子邮箱。
 9）投标保证金截图
重要提示：资格审核中，上述所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的投标人，视为主动放弃投标，该投标人将不能进入后续的评标程序。对于未通过资格审核要求的投标人，不做任何解释。
2.技术标
2.1投标人按本招标书“第三章 技术要求”中所列示项目内容自行编制的技术文件；
2.2相关条款偏离表（附件7，格式见“第二章 投标文件编制”）；
注：可做正偏离，但不允许有低于本招标文件相关要求的情况出现，否则视为主动放弃本项目投标。
2.3投标人认为需要提交的其它文件。
3.商务标
3.1投标书（附件1，格式见“第二章 投标文件编制”）；
3.2分项报价单（格式见“第三章 附件3”）；
3.3承诺书（附件6，格式见“第二章 投标文件编制”）；
3.4相关条款偏离表（附件7，格式见“第二章 投标文件编制”）；
3.5投标人认为需要提交的其它文件。
4.需单独密封的文件
资质文件（内装1份）
开标一览表（内装1份）
技术标书（内装1正、3副）
商务标书（内装1正、3副）
5.密封文件的封面标记
项目名称；
投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真；
一密封文件在封口处加盖投标人公章；
报价单、标书正副本密封文件均需在封口处注明“于2026年5月29日上午9时之前不准启封”字样；
投标文件必须用A4幅面纸打印后装订成册，每份标书封面右上角注明“正本”或“副本”字样；
如果投标人未按上述要求对投标文件进行密封和标记，或因投标人密封不当造成投标文件的提前开封，招标人有权予以拒绝，并视为投标人主动放弃投标。
十、投标、开标、评标
1.投标
无正当理由随意放弃投标、撤销投标文件、中标后无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人或合同签订单位提出无理附加条件的，该投标人2年不得参与招标人组织的招投标项目。
2.开标
2.l  开标时间：（详见议程安排）
开标地点：青岛市高新区锦荣路369号二楼第四会议室。开标时投标人需登录重汽e采通平台。
2.2技术标与商务标同时投标，分开密封：先开技术标，按照标书中规定的详细技术配置对比表进行技术评标，在满足技术要求的前提下（含技术澄清），经专家组讨论通过后，再开商务标；原则上，满足技术标要求的投标方均进入商务标环节。技术标开启后应明确商务标的保管责任人，严禁私自打开商务标书，确保商务标的密封与保护。
2.3开标时查验投标文件密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，先拆启技术标书。由评标专家组对所有投标方的技术方案进行综合评定和打分，确定进入商务标评阶段的投标方
2.4根据技术标评审结果，通知未进入商务标评标资格的投标方离场，当众拆启进入商务标评标资格单位的开标一览表，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标人授权代表现场确认无误后进行商务标的评标，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终确定投标人排序。
3.评标
3.1评标工作由招标人为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员（视标的额大小按规定确定专家人数）组成的评标专家小组负责，参照以下评分标准，采用综合评定法，即由评标工作小组按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。
3.2定标方式为综合评价法。技术标对企业实力10分、业绩10分、设计方案60分及交货期20分进行评分，总分100分。
商务标采用多轮报价，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价根据专家组商议后，确认是否为公开/非公开，在重汽e采通进行提报。
注意：每一轮填报澄清报价均有时间限制，投标人应关注e采通本轮报价截止时间，到点后未能提交的按无效处理。每一轮澄清函中，应分别写明报价的含税总价、不含税总价（单位，元）、税率、项目工期、质保期等内容。
投标前请各投标人按照标书技术要求对项目方案进行充分准备，有意投标的单位应默认认同上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。
3.评分标准
本次招标评价分为几个方面，总赋分为100分。
	评审要素
	具体项目
	评分依据
	单项满分
(满分100分)

	商务（占比60%）
	投标报价
	1.经初审合格的投标文件其投标报价为有效报价。
满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。
2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100。
3.百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。
	100

	技术（占比40%）
	企业实力
	根据企业注册资金、成立时间、专业技术人员附1-5分；
每通过一项体系认证附1分，最高5分

	10

	
	同类业绩
	提供近三年青岛地区业务合同的，每份合同赋1分，满分5分。
	10

	
	方案
	根据厂区实际，出具覆盖全厂区道路的安全测速及安防系统方案，出具布局图，根据方案详细程度等进行打分。
	60

	
	交货期
	施工周期30天（包含节假日），每多一天扣2分。
	20



十一、合同签订
1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。
2.招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在招标人要求的时间内完成合同签订，如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。
3.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，且检测全过程符合相关法规要求，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。
4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。
5.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。
6.中标人须认可由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。
十二、废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
1.1投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
1.2投标人在报价有效期内撤回投标；
1.3在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
1.4投标人以任何方式诋毁其他投标人；
1.5投标人串通投标；
1.6以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
1.7中标人不按规定签订合同；
1.8法律、法规规定的其他情况；
1.9出现影响采购公正的违法、违规行为的；
1.10评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
1.11因重大变故，采购任务取消的；
1.12投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
1.13有效参与投标的单位不足三家以上的；
1.14被举报、检举，并经招标方查实无误的；
1.15招标人认为其他应终止招标的情形。
十三、中标人瑕疵滞后发现的处理原则
无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
十四、技术要求
 见本招标文件“第三章 技术要求”，附后。









第二章  投标文件编制
一、投标文件签署
1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。
2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。
二、投标文件的密封和标记
1.投标人应将投标文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容：
1.1项目名称
1.2投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真
2.每一密封文件在封口处加盖投标人公章并注明“于2026年9月11日上午9时之前不准启封”字样。
3.如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。
三、投标文件格式要求







附件1
项目名称： 中国重汽集团青岛重工有限公司厂区交通安全测速抓拍安全装置项目
投标书
致中国重汽集团青岛重工有限公司：
根据贵方厂区交通安全测速抓拍安全装置项目招标文件，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：
资质证明文件（1份）
报价单（1份）
商务标书（正本1份和副本2份）
据此，签字代表宣布同意如下：
所附投标报价表中规定的应提供的投标报价。
1． 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
2． 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3． 投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。
4． 投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
5． 投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。
6． 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标人授权代表签字：                 职务：                 日期：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

附件2
项目名称： 中国重汽集团青岛重工有限公司厂区交通安全测速抓拍安全装置项目 

日期：  年   月   日
投标文件目录
	序号
	主要内容
	索引

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。
2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。
附件3
项目名称： 中国重汽集团青岛重工有限公司厂区交通安全测速抓拍安全装置项目


日期：  年   月   日
法人授权委托书
致中国重汽集团青岛重工有限公司：
本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权代表姓名）        为我公司参加贵方组织的厂区交通安全测速抓拍安全装置项目 的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。
委托期限：20XX  年X 月 X 日至 20XX  年 X 月 X 日
授权代表无转委托权，特此委托。
授权代表姓名：          性别：           年龄：       
身份证号码：                      职务：            
投标人名称：（盖单位公章）
法定代表人：（签字）

附法人代表及被授权人（授权代表）有效的身份证正反两面复印件







附件4   开标一览表
项目名称： 中国重汽集团青岛重工有限公司厂区交通安全测速抓拍安全装置项目 

日期：  年   月   日


	序号
	投标人名称
	

	1
	报价（小写，含税）
	

	2
	报价（大写，含税）
	

	3
	交货期
	

	4
	付款方式有无偏离
	

	5
	对招标文件的认同程度
（是否完全认同）
	

	6
	备注
	




投标人名称（盖章）：                   法定代表人或授权代表签字：

（后附配备清单报价明细）格式见第三章附件3。










附件5
项目名称： 中国重汽集团青岛重工有限公司厂区交通安全测速抓拍安全装置项目 

日期：  年   月   日

	投标人承诺：
我公司承诺遵守贵公司由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求，并承担由此带来的一切损失。








投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：









附件6
项目名称： 中国重汽集团青岛重工有限公司厂区交通安全测速抓拍安全装置项目
日期：  年   月   日

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）
	序号
	招标文件条款
	偏离内容

	
	条款号
	条款要求
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	



投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：


注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。


第三章  技术要求
一、项目名称
中国重汽集团青岛重工有限公司厂区交通安全测速抓拍安全装置项目
二、项目内容
厂区交通安全测速抓拍安全系统1套，与公司原系统兼容，主要设施包括：卡口测速终端、补光抓拍、弹窗报警储存管理设备、室外LED时速警示屏、承重F杆及监控云台摄像机等。
详见主要设施清单（附后）。
 三、技术要求
1.资质要求
投标人需满足“投标须知”中合格投标人资质。
3.1项目功能要求
[bookmark: _Toc27969]（一）核心功能模块
1.车辆速度实时监测功能：测速范围覆盖1km/h～250km/h，能够适配园区内行驶的物料转运车、外来作业车辆、成品重卡专用车等全类型车辆的速度监测需求。支持多车道同时监测，机动车检测距离不小于 200 米，能实现全路段无死角的速度实时采集，数据更新频率≥10 次/秒。
2、超速智能预警与报警功能：能够根据道路要求，设置多级超速阈值（如主干道限速15km/h、车间出入口限速10km/h），当车辆行驶速度超过设定阈值时，设备能够自动触发分级预警，轻微超速实现现场车速告警，同步触发平台报警推送至厂区安全管理人员，实现超速行为的实时干预。当超速时能联动预警显示设备，有现场预警威慑功能。
3、车牌自动识别与车辆信息匹配功能：能够支持多车道车牌同时识别，符合GA 36 国家车牌标准，能够精准识别大型汽车号牌、小型汽车号牌、新能源汽车号牌等全类型号牌，车牌识别准确率要求≥99.9%。识别后的车牌信息可自动与园区车辆管理数据库匹配，区分内部车辆、外来车辆、授权车辆、禁入车辆。
4、多目标检测与轨迹跟踪功能：能够实现白天、夜间、阴雨、雾霾等全场景下的清晰成像。可实现多车道和多个目标的连续轨迹跟踪，可精准捕捉车辆的行驶路径、变道行为、停车行为，实现对园区内所有车辆的全行程动态监控。
[bookmark: _Toc18135]5、违规行为自动记录与存证功能：可自动识别车辆超速违规行为，对违规行为自动触发存证机制，抓拍图片与录像自动叠加车辆车牌、行驶速度、违规类型、时间地点、设备编号等关键信息。
（二）平台管理功能模块
1、实时监控可视化功能：平台支持 1/4/9/16 画面分割显示，可实时展示所有前端设备的监控画面、车辆测速数据、车牌识别结果、预警信息，支持画面轮巡、放大缩小。
录像回放与追溯功能：平台支持所有监控点位的录像回放功能，可按时间、点位、车牌号码等多维度条件快速检索录像，支持 1/2/4/8/16 倍速回放、单帧播放、录像剪辑、截图、导出等操作，关键违规数据长期归档，可实现历史事件的全程追溯与复盘。
3、数据统计与分析功能：平台可自动生成多维度的统计报表，包括：车辆通行总量统计、超速违规行为统计、高峰时段通行统计等。支持报表按日 / 周 / 月 / 季度 / 年度生成，可导出 Excel、PDF 格式。
4、权限分级管理功能：平台使用分级权限管理机制，可设置超级管理员、园区管理员、安全管理员、普通操作员等多个用户角色，为不同角色分配不同的操作权限，如实时监控权限、录像回放权限、数据统计权限、设备管理权限、预警处理权限等。
5、系统运维与设备管理功能：平台支持所有前端设备的远程管理，可实现设备的远程重启、远程调试、参数配置、固件升级、故障自诊断，可实时监测设备的在线状态、运行状态、存储状态、网络状态，当设备出现离线、故障、存储异常等问题时，自动触发运维报警，推送至相关人员，实现设备故障的快速定位与处理。
[bookmark: _Toc29715]（三）联动功能模块
1、I/O 报警联动功能：前端设备配备1路 I/O 报警输出接口，可联动报警显示等设备，当检测到车辆超速行为时，实现对违规车辆的现场威慑与拦截。
2、与园区现有安防系统对接功能：可通过标准的 ONVIF 协议、SDK 接口，与园区现有视频监控系统对接，实现监控画面、报警信息、车辆信息的互联互通，形成园区全场景的安防管控闭环。
3.2、实施方案
实施厂区内主要点位（见附件1），主要采用12芯光纤进行主干线路的铺设，末端建立信息箱，内配置电源和交换机，通过交换机将网线铺设至每个雷达测速一体机。南北厂区内各有一个机房，可实现信号传输。
[bookmark: _Toc24987]（一）系统总体架构设计
项目分成五部分，分别为前端感知层、网络传输层、数据存储层、平台应用层、终端展示层。
	架构层级
	核心定位
	核心组成
	核心功能

	前端感知层
	系统的核心数据采集与智能分析终端
	15台测速预警雷视一体机、配套柱装支架、交通信息发布屏、供电模块、报警设备
	实现车辆图像采集、速度监测、车牌识别、目标跟踪、违规行为识别、现场预警、数据采集与上传

	网络传输层
	实现前端设备与平台之间的数据、视频、指令的稳定传输
	交换机、六类非屏蔽网线、光纤链路、独立供电模块、双链路备份设备
	实现视频流、测速数据、报警信息的稳定、低延迟传输，保障数据传输的完整性与实时性

	数据存储层
	实现所有监控数据、录像数据、报警数据、车辆信息的安全存储与快速检索
	存储服务器、大容量企业级硬盘、存储模块存储设备
	实现所有数据的安全、稳定存储，支持数据的快速检索、回放、导出与备份

	平台应用层
	实现所有设备的管理、数据的分析、功能的实现、业务的闭环
	综合管理平台系统、设备管理模块、数据统计模块、权限管理模块
	实现实时监控、录像回放、智能预警、数据统计分析、设备管理、权限管控、系统运维等核心功能

	终端展示层
	实现管理人员与系统的交互，实现可视化管控
	监控中心电视墙、电脑操作客户端
	实现多终端的实时监控、数据查看、预警接收、远程管控，打破空间限制，实现全场景管控


[bookmark: _Toc6907]
（二）前端感知层设计
1、核心设备选型：用测速预警雷视一体机，配套支架，确保设备的统一性、兼容性、可维护性，降低运维成本。
	核心参数
	指标详情
	选型依据

	图像传感器
	1/1.8 英寸 CMOS
	大靶面传感器，成像更清晰，低照度效果更好，适配夜间、阴雨等低光场景

	图像分辨率
	2688×1520
	800 万级高清分辨率，可实现远距离清晰成像，车牌识别、目标检测更精准

	最低照度
	具备良好的低照度性能
	超低照度成像能力，可实现夜间无补光清晰成像，避免光污染，适配园区夜间管控需求

	测速范围
	1km/h～250km/h
	宽范围测速能力，覆盖园区内低速物料车、中速通勤车、高速重卡等全类型车辆的行驶速度

	雷达波瓣角度
	
	适配厂区道路场景，可实现多车道同时覆盖，无测速盲区

	目标检测能力
	支持多目标检测
	可实现多车混行场景下的全目标检测，无遗漏，适配园区主干道高峰车流量场景

	目标跟踪能力
	正装支持多车道多个目标轨迹跟踪，最远检测距离 200 米
	可实现车辆的全行程连续跟踪，精准捕捉车辆的行驶行为，实现违规行为的全程记录

	车牌识别能力
	支持 4 车道车牌识别，符合 GA 36 标准，覆盖全类型号牌
	可精准识别园区内所有类型的车辆号牌，识别准确率≥99.9%，实现车辆的精细化分类管理

	网络接口
	1 个千兆以太网口
	千兆网络接口，可实现高清视频流、测速数据的稳定、低延迟传输

	I/O 接口
	1 路报警输出接口
	可联动现场报警设备，实现现场预警威慑

	供电方式
	适配园区户外供电场景
	宽电压供电，适配园区户外供电场景，供电稳定性强

	防护等级
	IP66
	户外工业级防护等级，防尘、防水、抗腐蚀，可适应户外高温、低温、雨雪、粉尘等复杂环境

	工作温度
	-40℃～+60℃
	宽温工作能力，可适应北方冬季低温、夏季高温的极端环境，确保设备全年稳定运行



2、点位部署设计：基于实际场景，13个监控点位的部署原则如下： （见附件1）
厂前区、生产区主干道所有点位的安装高度、角度、朝向均经过现场勘测与科学测算，确保测速精度、监控覆盖范围、成像效果达到最优效果。



3、配套辅材设计：所有点位均配套标准化的安装辅材包括： 
柱装支架：承重符合设备重量要求，并保证安全余量；
供电模块：工业级宽电压电源适配器；
防雷模块：网络防雷器、电源防雷器；
管线辅材：热镀锌桥架、六类非屏蔽网线、防水接线盒、波纹管等。
[bookmark: _Toc3908]（三）网络传输层设计
采用 “光纤 + 六类非屏蔽网线” 混合组网架构，设计如下：
1、组网架构设计：采用 “核心层 - 接入层” 两层组网架构，核心层部署在园区监控中心机房，配置千兆工业核心交换机，接入层在每个监控点位附近配置千兆工业接入交换机，支持 PoE 供电。
2、传输链路设计 
核心链路：监控中心核心交换机与各接入交换机之间，采用单模光纤链路传输，带宽≥1000M
接入链路：接入交换机与前端设备之间，采用六类非屏蔽网线传输，支持 PoE 供电，传输距离≤100 米
备份链路：核心链路配置双链路备份，主链路为光纤，备用链路为 4G 无线网络，能够实现自动切换。
3、网络优化设计 
采用 QoS 服务质量策略，优先保障视频流、测速数据、报警信息的传输带宽；采用 VLAN 虚拟局域网技术；所有网络设备均采用工业级产品，具备宽温工作、抗电磁干扰、防尘防水能力。
[bookmark: _Toc31006]（四）数据存储层设计
1、本地存储设计：复用园区监控中心机房企业级网络存储服务器，配置视频接入通道。 
2、存储策略：所有监控点位的高清录像、测速数据、报警信息、车牌识别数据，统一存储至监控中心存储设备，关键违规数据、事故相关数据长期归档存储；
3、检索性能：支持按时间、点位、车牌号码等多维度条件快速检索，检索响应时间≤1 秒。
4、数据安全设计 
所有存储数据均采用加密算法进行加密存储；存储设备具备故障自诊断、坏块自动屏蔽功能。
[bookmark: _Toc12194]（五）平台应用层设计
1、实时监控模块：支持 1/4/9/16 画面分割显示，可实时展示所有前端设备的监控画面、车辆测速数据、车牌识别结果、预警信息，支持画面轮巡、放大缩小、云台控制、画面抓拍、录像录制等功能。
2、智能预警模块：可设置各点位的超速阈值、违规行为识别规则，当检测到车辆超速行为时，可自动触发分级预警：现场车速报警、平台弹窗报警至相关管理人员，同时自动记录违规行为的全过程数据。
3、录像回放模块：支持所有监控点位的录像回放功能，可按时间、点位、车牌号码多维度条件快速检索录像，支持 1/2/4/8/16 倍速回放、单帧播放、慢放、倒放、录像剪辑、截图、导出等操作，支持多画面同步回放。
4、数据统计分析模块：内置丰富的统计分析模型，可自动生成多维度的统计报表，包括：园区车辆通行总量统计、各点位车流量统计、超速违规行为统计、违规类型分布统计、高峰时段通行统计等。支持报表按日 / 周 / 月 / 季度 / 年度生成，可自定义统计条件与统计维度。
5、设备管理模块：支持前端设备、存储设备的统一管理，可实现设备的参数配置、固件升级、故障自诊断、状态监测。
6、权限管理模块：采用分级权限管理机制，可设置超级管理员、园区管理员、安全管理员、普通操作员、运维人员等多个用户角色，为不同角色分配不同的操作权限，如实时监控权限、录像回放权限、数据统计权限、设备管理权限、预警处理权限、系统配置权限等，
7、系统配置模块：支持系统的全局参数配置，包括：设备参数配置、预警规则配置、存储策略配置、用户权限配置、日志管理、系统升级等，可根据园区的实际管控需求，灵活调整系统配置，适配不同的管理场景。
[bookmark: _Toc5964]（六）系统安全设计
1、设备安全 
所有前端设备、网络设备、存储设备均采用工业级安全芯片；设备支持账号密码认证、MAC 地址绑定、IP 地址过滤；设备具备故障自诊断、异常行为检测能力。
2、网络安全 
VLAN 虚拟局域网技术；核心交换机可实时检测并阻断非法访问、病毒攻击等网络威胁。
3、数据安全 
所有监控数据、录像数据、车辆信息、报警数据均采用加密算法进行加密存储；采用分级权限管理，不同用户分配不同的数据访问权限，敏感数据需经过二次认证方可访问；


附件1：厂区平面布置图级主要点位
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附件2：主要设备清单及参数
	配置清单

	

	序号
	名称
	品牌
	型号
	招标参数
	单位
	数量

	1
	雷视园区测速一体机
	海康威视
	iDS-TCS80ZQ-HTXH
	雷视测速一体机：高精度毫米波雷达与1/1.8"CMOS 800W低照度深度学习智能相机从结构、场景、采集方式到数据信息等多方面深层次融合应用。支持机动车测速，卡口图片抓拍。支持联动屏幕，实时显示车牌号、车速值。测速距离最大200米，车牌识别距离最大22米。
支持宽动态，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求。
雷达、视频和抓拍一体化设备，安装调试方便，支持四车道园区测速。
支持基于视频的车牌、车辆特征识别，包括：车型、车辆主品牌、子品牌、车身颜色。
★实时叠加显示功能检查：支持在视频画面上实时叠加显示检测目标信息，包括目标ID、目标类型、目标置信度、目标滞留时间、目标长度、宽度、高度；目标的历史行驶轨迹叠加功能检查：支持检测目标的历史行驶轨迹可在视频上叠加,支持叠加的目标轨迹数不低于50条,同时支持在设备WEB界面查看目标行驶轨迹。（公安部检测报告复印件证明）
摄像机镜头异常检测功能检查：支持摄像机镜头异常检测,可检测镜头起雾或脏污、场景变更、镜头遮挡、画面模糊并能够实时给出报警信息。
视频测速功能检查：设备具备视频测速功能,视频测速与雷达测速的误差不大于2km/h。
车型分类检测功能检查：设备支持包括运矿车、铲车、皮卡车、挖掘机、钻眼台车、三轮车等车辆目标类型检测,车型分类检测准确率不低于90%;同时支持分车型的车流量统计,车流量统计的车型检测准确率不低于95%。
国标920协议交互检查：支持设置国标920协议(GA/T920-2010道路交通信号控制机与车辆检测器间的通信协议)。
车流量统计功能检查：支持统计固定行车方向（来向/去向）单独车道车流量；支持统计单个车道，同时有来向、有去向车辆的车流量；支持统计一段时间内的车辆信息包括断面流量、空间占有率、时间占有率、平均速度、平均时距、平均间距、平均延误、到达流量、排队长度、平均停车次数。
★雷视融合自动标定功能检查：支持雷视融合自动标定功能，通过智能视频分析设备与毫米波雷达的协同工作，自动完成坐标标定，建立映射关系。
	台
	15（含2套双向测速）

	2
	交通支架
	海康威视
	摄像机横杆安装-带钢带抱箍A60/300(ZAM)(交通白)
	抓拍机柱装法兰盘-钢带抱箍，安装杆件直径范围 60-300mm，默认周长范围：340~950mm，钢带数目：3，材料：S250GD_ZAM
	个
	15

	3
	LED常亮灯
	国产优质
	
	16颗常亮灯  光源类型：16颗高性能暖光LED   发光角度32°  补光距离16米～25米
响应时间小于20us  具有光敏，支持环境亮度检测，低照度下自动开启
IP65
覆盖范围：三车道 亮度调节：通过RS485可调
触发方式：默认光敏控制，可切换485模式由外部设备控制亮灭 
★符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的二级补光装置要求。
	个
	15

	4
	终端管理设备
	海康威视
	DS-TP50-12HH4B
	终端服务器：支持12个IP摄像机（单路码率10M）的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发可混合接入普通监控用摄像机、智慧监控摄像机、卡口电子警察抓拍机、网络球机等多种前端设备。坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作。
最大支持4TB硬盘存储，图片与录像可设置配额
Web操作，完善的SDK支持
★可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间；可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。（公安部检测报告复印件证明）
★对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失；设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。（公安部检测报告复印件证明）
可实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、样机内部温度、工作时间等信息；外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能。
支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。
	台
	2

	5
	室外机柜
	正泰
	JXFG-6050/20
	室外机柜，尺寸600mm（宽）× 800mm（高）× 430mm（深）（不含帽檐和基座），单开门设计，内置强电模块，能够容纳交换机、光纤收发器及终端存储服务器，为设备提供保护与电力供给。

设备安装基于 19 英寸标准结构设计，有17U 安装空间，具有良好的安装通用性
机柜含有强电模块，包含220V电源防雷，2P25A空气1个，三芯插座一个，1P10A空开8个
机柜为单层机构，外侧钣金厚度为 1.2mm，有效的保证了机柜的强度需求
风扇安装在柜体的顶部居中位置，可有效的降低主设备散发出来的温度
机柜内含照明模块，方便设备夜间维护
防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰
机柜安装螺钉放在机柜内部，防盗可靠
机柜底部设有进出线缆仓，方便理线
机柜采用落地安装方式
	台
	13

	6
	警示屏产品
	海康威视
	CSTXP-2-A2-D-1
	车速提醒屏
当车辆超速时，显示红色车速；车辆未超速时，显示绿色车速；
限速帖、显示屏一体化设计，方便安装、美观大方；限速帖尺寸符合国标；
支持显示车辆实时车速；
外壳材质：铝板折边、表面喷塑贴反光膜 
网络接口：1个RJ45以太网口 
LED波长：红:628nm±1nm；黄:590nm±1nm；绿:505nm±1nm
LED可视角度：水平：110°±10°，垂直：60°±10°
物理点间距：8mm
显示屏屏体分辨率：车牌屏分辨率120x40
显示屏LED亮度：红>5000 cd/㎡；黄>5000 cd/㎡ ；绿>5000 cd/㎡ 
尺寸：整机尺寸1800mmx1120mmx120mm，车牌屏尺寸960mmx320mm，车速屏尺寸490mmx374mm
	台
	15

	7
	iSecure Center综合安防一体机扩容专用版
	海康威视
	iSecure Center-MPC
	基于现有综合安防平台扩容卡口测速模块，授权≥26路。
提供园区内道路上行驶车辆的抓拍识别，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等属性识别，并提供车辆管控能力和车辆行驶运行轨迹信息。支持车辆超速、逆行、压线、违停等违规行为检测抓拍和违规数据统计。当车辆违规后，将违规信息发布至LED屏，违规次数超过阈值后在园区停车场出入口禁止通行
一、卡口管理
1、支持卡口设备、终端服务器、违停球设备的接入
2、支持卡口车道管理，包含车道名称、车道方向、车道号
二、车辆抓拍
1、支持园区道路车辆抓拍识别，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等
2、支持园区道路车辆违规检测，包含点位测速、区间测速、违停、逆行、压线
3、支持按车牌颜色、车牌号进行黑名单管控
4、支持车辆白名单管理
5、支持在中心客户端实时查看卡口抓拍车辆信息，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌、车主姓名、车主手机号、速度、通过时间等
6、支持卡口设备的视频预览和回放
三、运行轨迹信息
1、支持按车牌号、车牌颜色查询运行轨迹信息，并支持车辆经过各卡口点位的运行轨迹回放
四、违规信息发布
1、支持将违章车辆信息推送到LED上进行展示
五、违规车辆禁止通行
1、支持配置车辆违规超次的阈值
2、车辆违规超过阈值后，自动将车辆设置为黑名单，联动停车场出入口限制放行
六、查询统计
1、支持抓拍记录查询和违规记录查询
2、支持车流量统计
3、支持违章事件的统计 
	个
	15

	8
	测速立杆（含基础及施工）
	定制
	主杆7米、横臂3.5米
	钢材材质：Q235B 或 Q355B 碳素结构钢；八棱锥形 L 型悬臂杆，立杆 + 单侧八角横臂；整体热浸镀锌；配钢筋笼；C30 商品混凝土；基础长 × 宽 × 高 1500×1500×1500mm
	个
	13

	9
	6寸400万23倍网络红外球机
	海康威视
	DS-2DE64ZQ-LT23
	6寸400万23倍网络红外球机
 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测
采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m
	台
	26

	10
	操作电脑
	海康威视
	DS-AXF142P-W10E/I5/24
	处理器I5、内存8G、硬盘1T以上，XP\win7旗舰版\win8专业版\win10专业版32或64位操作系统
	台
	1

	11
	POE交换机
	海康威视 
	S110-8LP2ST
	提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口
交换容量 20 Gbps
包转发率 14.88 Mpps
支持IEEE 802.3at/af
端口最大供电功率 30 W
整机最大供电功率 110 W
	台
	13

	12
	光纤收发器
	锐捷
	RG-FC11G-3A/B
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	个
	13

	13
	室外终端箱
	国产优质
	
	500*400*200室外
	套
	13

	14
	室外数据线（超五类网线）
	普天
	
	超五类数据线
	米
	300

	15
	电源线
	普天
	
	RVV3*1.0
	米
	1200

	16
	光纤光缆
	普天
	
	12芯光缆
	米
	2200

	17
	光纤熔接
	定制
	
	
	项
	1

	18
	光纤终端盒
	普天
	
	
	套
	13

	19
	PE管
	国产优质
	
	PE32
	米
	500

	20
	辅材
	国产优质
	
	
	项
	1




附件3：
	配置清单报价

	序号
	名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价（不含税）
	总价（不含税）
	税率
	总价（含税）

	1
	雷视园区测速一体机
	海康威视
	iDS-TCS80ZQ-HTXH
	台
	15
	
	
	
	

	2
	交通支架
	海康威视
	摄像机横杆安装-带钢带抱箍A60/300(ZAM)(交通白)
	个
	15
	
	
	
	

	3
	LED常亮灯
	国产优质
	
	个
	15
	
	
	
	

	4
	终端管理设备
	海康威视
	DS-TP50-12HH4B
	台
	2
	
	
	
	

	5
	室外机柜
	正泰
	JXFG-6050/20
	台
	13
	
	
	
	

	6
	警示屏产品
	海康威视
	CSTXP-2-A2-D-1
	台
	15
	
	
	
	

	7
	iSecure Center综合安防一体机扩容专用版
	海康威视
	iSecure Center-MPC
	个
	15
	
	
	
	

	8
	测速立杆（含基础及施工）
	定制
	主杆7米、横臂3.5米
	个
	13
	
	
	
	

	9
	6寸400万23倍网络红外球机
	海康威视
	DS-2DE64ZQ-LT23
	台
	26
	
	
	
	

	10
	操作电脑
	海康威视
	DS-AXF142P-W10E/I5/24
	台
	1
	
	
	
	

	11
	POE交换机
	海康威视 
	S110-8LP2ST
	台
	13
	
	
	
	

	12
	光纤收发器
	锐捷
	RG-FC11G-3A/B
	个
	13
	
	
	
	

	13
	室外终端箱
	国产优质
	
	套
	13
	
	
	
	

	14
	室外数据线（超五类网线）
	普天
	
	米
	300
	
	
	
	

	15
	电源线
	普天
	
	米
	1200
	
	
	
	

	16
	光纤光缆
	普天
	
	米
	2200
	
	
	
	

	17
	光纤熔接
	定制
	
	项
	1
	
	
	
	

	18
	光纤终端盒
	普天
	
	套
	13
	
	
	
	

	19
	PE管
	国产优质
	
	米
	500
	
	
	
	

	20
	辅材
	国产优质
	
	项
	1
	
	
	
	

	21
	其他（根据实际单列）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	













第四章  SRM非生产供应商注册操作手册
浏览器中输入地址;
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.点击立即注册
[image: descript]
2.填写手机号码（没有注册过的）
[image: descript]
3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: descript]
4.点击新增
[image: descript]
5. 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批
审批通过后，注意记录本单位的“供应商代码”，代码用于登录系统后应标。登录信息如下：
用 户 名：gys+供应商代码
初始密码：scm@2022

[image: descript]
[image: descript]

注册过程中需注意以下信息的填写：
1. 项目名称“青岛重工厂区交通安全限速抓拍安全项目”；
2. 采购形式编号“ ”；
3.业务主管部门选择“安全环保部”。
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SRM系统供应商用户手册
系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/
用 户 名：gys+供应商代码
初始密码：scm@2022
1.供应商应标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。
[image: descript]

2.供应商投标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
[image: descript]
点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。
请注意，投标报价单位为万元含税

[image: descript]
3.供应商技术标澄清函
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑[image: 图形用户界面, 文本, 信件

描述已自动生成]
4.供应商报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。
请注意，报价单位为万元含税
5.供应商澄清报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价
招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。
[image: descript]
6.供应商查看中标通知
路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目
点击查看进入查看中标项目详情
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成][image: ]
点击查看按钮查看中标通知，点击发送按钮给项目负责人发送回执，发送回执之后回执发送状态变为已发送。
7、评标纪律
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
供应商投标时会弹窗展示评标纪律，要求供应商勾选我已阅知并保证遵守评标记录之后点击确定按钮进入投标界面。
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成]
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