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[bookmark: _Toc32474][bookmark: OLE_LINK45]   中国重汽集团大同齿轮公司完善改造建筑消防系统项目 招标公告
1、 [bookmark: _Toc47976588]项目名称及项目编号
项目名称：中国重汽集团大同齿轮有限公司完善改造建筑消防系统项目
项目编号：ZBGL2026080226
2、 [bookmark: _Toc47976589]项目概况及招标形式
(1) [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK14]招标内容：公司联五厂房、培训中心、新倒班宿舍分别于2011年及2012年完成设计施工，现阶段消防系统功能不完善，存在火灾报警系统缺失、应急照明及疏散系统配置不足、防火涂料未按要求涂刷等问题，不符合现行消防规范标准，且未取得消防验收备案手续，投标方需按照山西省安委会办公室2024年5月发布的《关于印发全省建设工程消防审验问题专项整治分类处置措施的通知》（以下简称专项整治），完善改造消防系统，补充完善相关资料，同时取得政府部门消防验收手续。
招标形式：公开招标
3、 [bookmark: _Toc47976590]投标人资格要求
[bookmark: _Toc47976591]1. 投标方公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），经营范围满足招标项目需求；如供方实力、业绩、能力处于行业前列，资质审核无误后，可参与投标。
2. 注册资本符合项目要求，原则上投标人注册资金不低于500万元。
3. 具有健全的内部管理规章制度，具备消防工程承包贰级及以上资质、消防技术服务资质；具备近三年山西省内消防工程业绩。
4. 满足技术、质量、资金等要求，财务状况良好、经营稳定，具有全面履约的能力，能提供相关信用等级和完税证明。 
5. 投标人之间必须具有充分的竞争关系。
6. 在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”、“裁判文书网”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息。
7. 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录。
8. 没有被公司列入黑名单。
9. 投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。
10. 按规定缴纳本项目投标保证金。
4、 报名及招标文件的获取
（一）报名截止时间：2026年8月31日17:00
（二）招标文件获取方式：投标人在上述时间范围内，在中国重汽集团官网上获取招标文件。
（三）报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册”（附件），登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件中第一部分投标文件组成资格证明文件中的准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。
*注：请务必在截止时间前完成注册、重汽E采通系统近三年财务数据更新及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。
5、 [bookmark: _Toc47976592]投标文件的递交
1.投标截止时间：2026年9月7日17：00
2.投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质文件、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，一律视为无效投标。
6、 开标时间和地点
（一）开标时间：2026年9月8日15:00（具体以开标方通知的时间为准）
（二）开标地点：中国重汽集团大同齿轮有限公司办公楼A1107会议室
7、 [bookmark: _Toc47976593]招标公告发布媒介
本次招标公告同时在中国重汽官网等公开媒体上发布。
8、 [bookmark: _Toc47976594]联系方式
招标人名称：中国重汽集团大同齿轮有限公司
联系人：赫佳璐 
联系电话：13403605961 
电子邮箱：954046079@qq.com






[bookmark: _Toc7753][bookmark: _Toc47976595]
第一部分  投标人须知
1. [bookmark: _Toc47976596]项目介绍
1. 项目名称：中国重汽集团大同齿轮有限公司完善改造建筑消防系统项目
2. 项目编号：ZBGL2026080226
3. [bookmark: _Toc47112482]招标形式：公开招标
（一）项目概况：公司联五厂房、培训中心、新倒班宿舍分别于2011年及2012年完成设计施工，现阶段消防系统功能不完善，存在火灾报警系统缺失、应急照明及疏散系统配置不足、防火涂料未按要求涂刷等问题，不符合现行消防规范标准，且未取得消防验收备案手续，投标方需按照山西省安委会办公室2024年5月发布的《关于印发全省建设工程消防审验问题专项整治分类处置措施的通知》（以下简称专项整治），完善改造消防系统，补充完善相关资料，同时取得政府部门消防验收手续。
4. 招标内容具体要求详见《技术标书》。
5. 报价：
（1） 由投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、服务费及相关配件、随机资料、配合办理政府验收手续及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。
（2） 报价货币：人民币（应同时报含税价和不含税价，写明税率）。
6. 招标人信息：
[bookmark: _Toc29981]（1）招标人名称：中国重汽集团大同齿轮有限公司
（2）地址：山西省大同市云州街99号
（3）联系人：赫佳璐 13403605961 954046079@qq.com
[bookmark: _Toc47976598]二、合格的投标人
1.投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；
[bookmark: OLE_LINK47]2.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于500万元人民币；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满3年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
3.具有健全的内部管理规章制度，具备消防工程承包贰级及以上资质、消防技术服务资质；具备近三年山西省内消防工程业绩；
4.投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；
5.投标人在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单，且工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；
6.无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；
7.近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；
8.投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；
9.投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
10.投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。
11.拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
12.投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包或者分包给其他单位；
13.法律、行政法规规定的其他条件；
3、 投标文件编制
（1） 投标文件的组成
投标人编写的投标文件由《投标文件（资质）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计 3 个文件。
1. 资质文件：
(1) 法定代表人身份证明；
(2) 法定代表人参加投标的，需提供法人身份证复印件；派授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书及法人、被授权人身份证复印件，并加盖公章；
(3) 营业执照副本原件或复印件并加盖公章；
(4) 证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件；
(5) 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；
(6) 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；
(7) 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
(8) 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。
(9) 信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；
(10) 投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。
(11) 招标文件中要求的其它资格证明文件。
· 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。
2. 技术标：
（1）投标人基本情况表；
（2）设备主要配置一览表（见第二部分第六章）；
（3）产品质量承诺函；
（4）技术规格偏离表；
（5）投标报名表；
（6）同类项目经营业绩一览表。
（7）其他相关技术方案。
3. 商务标：
(1) 开标一览表
(2) 投标函（格式见附件）;
(3) 商务条款偏离表；
(4) 投标产品分项报价表；
(5) 投标人需提交的其它资料。
· 商务报价注意内容：最高投标限价（招标控制价）：人民币  96.24  万元（含税），超过投标限价无法投标。
（2） 投标文件的投递
1.投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，一律视为无效投标。
2.投标文件递交截止时间：2026年9月7日17：00
4、 [bookmark: _Toc47976601]投标保证金收取、缴纳有效期及罚没
1.投标保证金的缴纳
(1) 投标保证金的缴纳形式：从银行基本账户转账
(2) 投标保证金的金额：人民币 10000 元
(3) 开户名称： 中国重汽集团大同齿轮有限公司 
[bookmark: OLE_LINK46]开户银行： 中国农业银行股份有限公司大同城区支行 
银行帐号： 04272001040026121   
开户行联号： 103162027204  
· 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。
(4)保证金缴纳截止时间：2026年9月7日17:00
[bookmark: OLE_LINK43]2.选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。
[bookmark: OLE_LINK44]3.选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。
4.对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。
5.发生以下情况时，有权没收保证金：
①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
②供应商在响应文件中提供虚假材料的；
③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
⑥截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
⑦自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
⑧采购文件规定的其他情形。
5、 开评标
（1） 开标时间：2026年9月8日15:00（具体以招标方通知的时间为准）
（2） 开标地点：中国重汽集团大同齿轮有限公司A1107会议室。
（3） 开标方式：现场招标
（4） 评标
1. 评标方法
· 评标方法（综合评分法）
本次招标采用综合评分法评标（技术标40%，商务标60%），即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。本着公平、公正、公开的原则，评标委员会各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。在通过技术标综合评审后入围的前提下，选择综合评分最高确定中标人，对未中标单位不做任何解释。
投标人得分＝技术标得分（∑评委评价得分/评委人数）＋商务标得分
2. 评标流程
· 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第一部分第四条投标文件编制资格证明文件中的1.1-1.11准备资料，上传完毕后，等待审核；
· 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质文件、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；
· 资质文件评审：资质文件审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；
· 公开唱标：公示资质入围单位的开标价格及商务条款响应情况；
· 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位（技术标分数70分以下）被淘汰；具体评分详见评分标准；
· 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审（多轮报价）；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；
· 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。
3. 评分标准
	[bookmark: _Hlk227053306][bookmark: _Hlk227053440][bookmark: _Hlk227053730][bookmark: _Hlk227053391][bookmark: _Hlk227053875][bookmark: _Hlk227053760]评价类型
	[bookmark: OLE_LINK8]评审内容
	标准分
	评分标准

	技术标100分
	[bookmark: OLE_LINK9]资质
	15
	注册资本500万，消防工程资质贰级，为基础分，得10分，
注册资本501-1000万（含），基础分加1分；
注册资本1001万-5000万（含），基础分加2分；
注册资本5000万以上，基础分加3分；
消防工程资质壹级，基础分加1分；
消防工程资质特级，基础分加2分；
本项合计评分最多15分。

	
	[bookmark: OLE_LINK10]项目业绩
	30
	有山西省消防工程（或消防服务）业绩的，每份得5分，最多得15分；
有山西省普通消防验收业绩的，每份得10分，最多得20分；
有山西省专项整治消防业绩的，每份得15分，最多得30分；
既有山西省消防工程业绩、普通验收业绩又有专项验收业绩的，合计评分最多30分。

	
	[bookmark: OLE_LINK11]交货期
	20
	满分20分。响应标书要求的得16分，工期每减少30天，加2分。

	
	[bookmark: OLE_LINK13]技术方案
	35
	满分35分。每个投标方现场给予5分钟介绍自己技术方案，专家根据投标方技术方案赋分。

	[bookmark: _Hlk227053813]商务标100分
	[bookmark: OLE_LINK37]评 标 基 准 价 ：
[bookmark: OLE_LINK18]1 、 评 标 基 准 价 为 当 前 轮 次 的 合 理 有 效 的  投 标 报 价 的 最 低 价 。
2 、 有 效 的 评 标 基 准 价 得100分 ： 其 他 投 标 人 的 价 格 得 分 按 下 列 公 式 计 算 ：
投 标 价 格 得 分  = 100×( 评 标 基 准 价 / 投 标 报 价 ) 。
[bookmark: _GoBack]注 ： 得 分 值 取 小 数 点 后 两 位 ， 不 足 一 个 百 分 点 的 ， 按 照 四 舍 五 入 法 计 算 。

	[bookmark: _Hlk227053836]综合得分100分
	综 合 得 分 = 技 术 标 得 分 × 40 % + 商 务 标 得 分 × 60 %

	备注
	1、通过初审者为有效投标。
2、综合评价值相同的，依照价格、技术、商务、服务及其他评价内容的优先次序，根据分项评价值进行排名。若上述排名皆相同的，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。
3、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。
4、投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。


6、 定标
本项目只产生 1 个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。
7、 废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
(1)投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
(2)投标人在报价有效期内撤回投标；
(3)在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
(4)投标人以任何方式诋毁其他投标人；
(5)投标人串通投标；
(6)投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
(7)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
(8)投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
(9)有效投标不足三家；
(10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
(11)投标人报价均超过最高限价的；
(12)未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
(13)未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
(14)法律、法规规定的其他情况。
2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
(1)符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27](4)因重大变故，采购任务取消的；
(5)招标人认为其他应终止招标的情形。
3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
8、 合同签订
1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。
2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。
3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。
4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；
5.合同以双方最终签署的版本为准。
9、 交货及付款
1. 交货期：自合同签定生效之日起，120个日历日。（详见技术标书）
2. 交货地点：山西省大同市云州街99号，中国重汽集团大同齿轮有限公司。
3. 交货方式：交钥匙方式。
4. 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。
5. 付款节点：9：1，全部图纸、报告提供完毕，设备安装完成且能正常运行，取得政府消防验收（备案）手续付款90%，10%为质保金。
*注：付款方式及付款比例不允许偏离。
10、 质保金及质保期：
质保期：自设备验收文件最终签署之日起1年。（投标人可在满足上述最短质保期基础上竞报）
质保金：合同总价10%作为质保金，质量保证期满后按合同约定支付。
11、 [bookmark: _Toc47976607]本次招标最终解释权归中国重汽集团大同齿轮有限公司。
[bookmark: _Toc23505][bookmark: _Hlk165368678]


第二部分 技术标书
中国重汽集团大同齿轮有限公司
[bookmark: OLE_LINK19]完善改造建筑消防系统项目
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第一章项目概况
第一节 使用环境
1、项目名称：中国重汽集团大同齿轮有限公司完善改造建筑消防系统项目
2、建设地点：大同市云州街99号中国重汽集团大同齿轮有限公司
3、使用地点：大同市云州街99号中国重汽集团大同齿轮有限公司
4、使用地点区域自然环境：
4.1 海拨高度：1500m 以下。
4.2 环境温度：室外极端最低温度-37.7℃、极端最高温度 42℃，昼夜最大温差25℃；厂房内温度 5～40℃。
4.3 相对湿度：年平均 59%，最大 95%、最小 15%。
4.4 地震裂度：八度。
5能源环境：
5.1 电力：中国制式（三项五线制），供电电压 380V±15%/220V±15%，供电频率 50Hz±2%。
5.2 给水：市政自来水。
5.3 压缩空气：买方自备空压机自产压缩空气，0.5±0.1MPa。
5.4 天然气：市政天然气。
第二节  项目概况
1、项目简介
包括三个独立单体建筑，分别为：（1）联合五厂房:建筑面积18863平方米，主体一层，钢结构，裙楼2层，砖混结构；（2）培训中心:4152平方米，主体一层，钢结构；（3）倒班宿舍:4072平方米，主体四层，砖混结构。项目总建筑面积合计27087平方米，于2012年设计，2013年建成，消防设施功能不完善，未取得政府消防验收（备案）手续。 
2、 项目招标内容
 主要工作内容有：
2.1前期准备阶段
2.1.1项目统筹规划；
2.1.2图纸整理、重新设计（建筑、给排水、暖通及电气专业）；
2.1.3编制消防设计专篇
2.1.4出具《建筑房屋质量安全鉴定报告》且出具住建部门认可的安全意见书；
2.2实施阶段
2.2.1根据国家相关规定及标书工作清单，对三个单体现场消防设施进行完善整改；
2.2.2出具《消防审验问题专项整治消防查验报告》 ；
2.2.3出具《消防设施检测报告》；
2.2.4资料准备及项目申报；
2.3验收阶段 
2.3.1邀请住建部门对消防工程进行审查、验收
2.3.2出具验收（备案）凭证。
3、 投标方需要完成的项目内容
3.1图纸设计、消防设计专篇
3.2《建筑房屋质量安全鉴定报告》
3.3《消防审验问题专项整治消防查验报告》
3.4《消防设施检测报告》
3.5补充施工监理报告
3.6资料准备及项目申报
3.7消防设施整改
	序号
	整改项目

	一
	联五厂房 18863.29平米

	1
	新增36伏集中型应急照明、疏散指示系统

	2
	新增火灾报警系统

	5
	电源监控系统改造

	6
	电气火灾监控系统改造

	7
	新增消防广播系统

	8
	更换破损消火栓箱体

	9
	消防电气系统调试

	二
	倒班宿舍 4072.5平米

	1
	更换火灾报警系统

	2
	新增36伏集中型应急照明、疏散指示系统

	3
	电源监控系统改造

	4
	电气火灾监控系统改造

	6
	消防电气系统调试

	三
	活动中心 4152.11平米

	1
	新增部分火灾报警系统点位

	2
	新增36伏集中型应急照明、疏散指示系统

	3
	电源监控系统改造

	4
	电气火灾监控系统改造

	5
	消防广播系统改造

	10
	消防电气系统调试


3.8取得政府部门消防验收手续
3.9消防设施整改明细
3.9.1联五厂房现场消防整改工作量明细
	序号
	项目名称
	规格或特征描述
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	一
	应急照明 疏散指示系统
	
	
	
	

	1
	配管
	SC20
	m
	1100
	

	2
	配线
	WDZN-BYJ2.5
	m
	2100
	

	3
	配线
	WDZN-BYJ1.5
	m
	180
	

	4
	安全出口指示灯
	安全出口指示灯
	套
	4
	

	5
	疏散指示灯
	疏散指示灯
	套
	27
	

	6
	楼层显示灯
	楼层显示灯
	套
	8
	

	7
	疏散出口指示灯
	疏散出口指示灯
	套
	7
	

	8
	多信息复合安全出口指示灯
	多信息复合安全出口指示灯
	套
	7
	

	[bookmark: _Hlk226463392]9
	应急照明灯
	应急照明灯
	套
	44
	

	10
	配电箱
	
	台
	2
	

	11
	防火涂料
	
	kg
	300
	配线管刷防火涂料

	二
	火灾报警系统
	
	
	
	

	12
	点型探测器
	感烟探测器
	个
	31
	

	13
	按钮
	消火栓按钮
	个
	46
	

	14
	按钮
	手动报警按钮（带电话插孔）
	个
	5
	

	15
	声光报警器
	声光报警器
	个
	8
	

	16
	消防广播(扬声器）
	消防广播(扬声器）
	个
	14
	

	17
	输入模块
	控制模块
	个
	13
	

	18
	总线短路隔离器
	总线短路隔离器
	台
	3
	

	19
	火灾显示盘
	火灾显示盘
	台
	1
	

	20
	接线箱
	消防接线箱
	个
	3
	

	21
	桥架
	100*50
	m
	140
	

	22
	桥架
	50*50
	m
	140
	

	23
	配管
	SC20
	m
	1600
	

	24
	配管
	SC25
	m
	350
	

	25
	配线
	WDZN-BYJ2.5
	m
	900
	

	26
	配线
	WDZN-RVS-2*1.5
	m
	2300
	

	27
	控制电缆
	WDZN-RVVP-6*1.0
	m
	150
	

	28
	防火涂料
	
	kg
	350
	

	29
	自动报警系统调试
	自动报警系统调试
	系统
	1
	

	30
	更换室内消火栓箱
	更换现有破损消火栓箱进行
	个
	8
	


3.9.2倒班宿舍现场消防整改工作量明细
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	备注

	
	
	
	
	
	

	一
	火灾报警系统
	
	
	
	

	1
	按钮
	消火栓按钮
	个
	89
	

	2
	配管
	SC20
	m
	180
	

	3
	配线
	WDZN-BYJ2.5
	m
	660
	

	4
	防火涂料
	
	kg
	50
	配线管涂刷

	二
	应急照明 疏散指示系统
	
	
	
	

	5
	配管
	SC20
	m
	700
	

	6
	配线
	WDZN-BYJ2.5
	m
	1400
	

	7
	安全出口指示灯
	安全出口指示灯
	套
	4
	

	8
	疏散指示灯
	疏散指示灯
	套
	39
	

	9
	楼层显示灯
	楼层显示灯
	套
	13
	

	10
	疏散出口指示灯
	疏散出口指示灯
	套
	11
	

	11
	多信息复合安全出口指示灯
	多信息复合安全出口指示灯
	套
	10
	

	12
	应急照明灯
	应急照明灯
	套
	71
	

	13
	配电箱
	
	台
	1
	

	14
	防火涂料
	
	kg
	130
	配线管涂刷

	15
	消防系统调试
	
	项
	1
	


3.9.3文体中心现场消防整改工作量明细
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	备注

	
	
	
	
	
	

	一
	应急照明 疏散指示系统
	
	
	
	

	1
	配管
	SC20
	m
	1600
	

	2
	配管
	SC25
	m
	360
	

	3
	配线
	WDZN-BYJ2.5
	m
	2100
	

	4
	配线
	WDZN-BYJ1.5
	m
	180
	

	5
	安全出口指示灯
	安全出口指示灯
	套
	19
	

	6
	疏散指示灯
	方向标志灯
	套
	52
	

	7
	楼层显示灯
	楼层显示灯
	套
	10
	

	8
	疏散出口指示灯
	疏散出口指示灯
	套
	35
	

	9
	多信息复合安全出口指示灯
	多信息复合安全出口指示灯
	套
	9
	

	10
	应急照明灯
	应急照明灯
	套
	129
	

	11
	配电箱
	
	台
	6
	

	12
	防火涂料
	
	kg
	350
	配线管涂刷

	二
	火灾报警系统
	
	
	
	

	13
	点型探测器
	感烟探测器
	个
	102
	

	14
	点型探测器
	感温探测器
	个
	2
	

	15
	按钮
	消火栓按钮
	个
	24
	

	16
	按钮
	手动报警按钮（带电话插孔）
	个
	20
	

	17
	声光报警器
	声光报警器
	个
	17
	

	18
	消防广播(扬声器）
	消防广播(扬声器）
	个
	28
	

	19
	输入模块
	广播控制模块
	个
	3
	

	20
	输入模块
	控制模块
	个
	13
	

	21
	总线短路隔离器
	总线短路隔离器
	台
	9
	

	22
	火灾显示盘
	火灾显示盘
	台
	5
	

	23
	接线箱
	消防接线箱
	个
	5
	

	24
	桥架
	150*100
	m
	70
	

	25
	配管
	SC20
	m
	1200
	

	26
	配管
	SC25
	m
	660
	

	27
	配线
	WDZN-BYJ2.5
	m
	1500
	

	28
	配线
	WDZN-RVS-2*1.5
	m
	2250
	

	29
	防火涂料
	
	kg
	330
	配线管涂刷

	30
	消防广播及对讲电话主机(柜）
	消防专用电话主机
	台
	1
	

	31
	联动控制主机
	消防联动
控制器
	台
	1
	

	32
	火灾报警系统控制主机
	火灾自动报警控制器
	台
	1
	

	33
	火灾报警控制微机(CRT)
	图形显示装置
	台
	1
	

	34
	消防广播及对讲电话主机(柜）
	消防应急广播控制装置
(壁挂式)
	台
	1
	

	35
	报警联动一体机
	电气火灾监控主机
	台
	1
	

	36
	报警联动一体机
	消防设备电源监控器
	台
	1
	

	37
	报警联动一体机
	防火门监控器(壁挂式)
	台
	1
	

	38
	报警联动一体机
	应急照明控制器(壁挂式)
	台
	1
	

	39
	自动报警系统调试
	自动报警系统调试
	系统
	1
	


第二章 技术要求
1 基本要求
1.1 投标方所供的图纸、文件、设备，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。
1.2 投标方所供设备涉及的、招标方有权使用的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标方不因此受到任何侵权指控以及实际损失。
1.3 投标方应保证所供设备的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。
1.4 投标方应满足招标方提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。
1.5 投标人应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备），招标的中标货物（或设备）不接受试验品（提供证据），还应是原产地的货物（或设备）。
1.6 投标方应保证所供设备的完整性和成套性，能保证设备的正常运行、使用。
1.7 投标方应对招标方采购的设备所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，特殊项目应当无条件签署保密协议。
1.8 投标方需提供所投标设备的综合能耗及正常使用时的使用成本数据。
1.9 若投标方不能完全满足本技术标书中的各项条款的要求，不管是多么细小，都应在投标文件“技术偏离”章节中予以详细说明，如不明确说明均视为认同本技术标书的相关条款的要求。
1.10 如投标方对本技术标书内容存在歧义时，则以招标方的解释为准。
1.11设备各功能及配置要求全部分项报价，并注明品牌与产地。投标书中需列出设备所能实现的全部功能及加工软件的名录清单供招标方选择（可分项单独报价，不包含在投标报价中）。设备要求分项报价并注明品牌与产地。
1.12投标方不得在任何情况下以任何方式限制招标方对设备的使用，如设置密码锁等。
2 执行标准
2.1 招标方此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标方应当在投标文件中予以补充和完善。
2.2 投标方需要执行的标准，应当以所供设备通过招标方将来组织的最终验收之日后需要执行的标准。
2.3 涉及的主要标准表（包含但不限于）
	序号
	标准名称
	标准编号
	备注

	1
	山西省安委会办公室关于印发《全省建设工程消防审验问题专项整治分类处置措施》的通知
	晋安办发（2024）76号
	

	2
	建筑设计防火规范
	GB500016-2014（2018版）
	

	3
	建筑防火通用规范
	GB55037-2022
	

	4
	低压配电设计规范
	GB50054-2011
	


备注：如果有采用国际标准的货物，其执行标准由投标方提供、招标方确认。
3 技术规范
在基本要求和执行标准基础上，本技术标书对所采购的设备的技术及使用等方面作出如下要求：
3.1 技术要求
本项目必须满足以下技术要求。
3.1.1 本项目为交钥匙工程，三个单体必须取得政府部门核发的消防验收（备案）手续。
3.1.2 所有图纸、文件、及现场设备设施整改均符合晋安办发（2024）76号文及附件要求。
3.1.3 因本项目建成时间较久，当时的设计、施工、监理单位已灭失，招标方须重新办理相关手续，且手续必须符合法律法规，招标方对此不再提供其他协助。
3.1.4对于设计、验收环节，无论政府部门审查是否抽中 ，投标单位均需按本标工程量要求施工，不得减少项目或偷工减料。
3.1.5管道、电缆敷设线路，施工前必须经招标方同意批准，不得随意铺设。
3.1.6在消防验收过程中，与政府部门的沟通由投标方承担，招标方可以委托相关人员协助。
    3.1.7验收过程中，如有影响消防验收手续的项目，即使未列在本标书工作量清单，投标方也必须整改到位，招标方不再追加费用。但如果取得了消防验收（备案）手续，政府部门提出的本标书清单以外的整改项目，由招标方负责整改。
3.1.8消防设施的整改，不得损坏招标方现有建筑（或设备）的使用功能，
3.1.9三个单体消防供电电源位置由招标方确定，投标方不得随意安装。
3.1.10三个单体消防供电电源一次线由招标方负责引入。
3.2安全事项
3.2.1所有施工作业必须遵守招标方的制度要求。
3.2.2特种作业人员必须持证上岗。
4特别提示
4.1本项目各项工作，在应标前需投标方安排人员至现场进行实际勘测,未到现场勘测的投标方，招标方有权取消投标资格。
4.2本技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面，提出了最低和一般性的技术要求；并未对一切技术细节作出规定，未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供的设备是符合本技术标书和国家最新的有关标准、规范的优质产品。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“技术偏离”中予以详细说明。
4.3本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行，并在投标文件“技术偏离”中予以说明。
4.4投标方认为所供设备必需由招标方配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。
4.5投标文件中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标方能否中标的重要依据之一。
第三章 供货范围及供货方式
第一节 供货范围
1 主要供货范围
1.1 工程性质：该项目为交钥匙工程。
1.2 招标方负责提供三个单体的目前现场消防设施、建筑内手提式灭火器，消防水泵房现有设施、中控室现有设施，以及安装设备必要的水、电、气,其他均由投标方提供。
1.3 招标方负责提供三个单体的原始设计图纸、规划证明、产权证明、一期工程消防验收手续，其他办理消防验收的必要资料由投标方提供
1.4 投标方应提供包括设备正常运行所必需的全套连线设备、材料等；如：联接法兰外端面（含联接螺栓）之内的、电气系统接口压线板（插座等）之内的设备、材料等；
1.5 投标方应提供包括设备正常运行、使用所必需的过桥、护栏、防护网、盖板等辅助设施。标书中有要求的，按标书要求提供；标书中无具体要求而投标方认为必须具备的，在投标文件报价明细中，单独报价。
1.6 投标方应提供包括为达到环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求的除尘系统、通风系统以及近距离照明系统等配套的设备、材料等。如投标方难以提供或无优势提供，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。严控使用国家规定淘汰的高耗能设备，推荐使用国家推荐节能设备设施。
1.7 投标方应提供包括为保证设备自身正常运行所必需的、适应使用地点条件的通风、冷却、降温系统等。
1.8 投标方应提供包括为保证设备正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料等。如果终验收完成后，投标方有需要收回的配件、附件、材料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。
1.9 投标方应提供设备维修所必需的专用工具，并在投标报价部分说明数量。
1.10 投标文件中，应当有主机的价格和详细的配置价格清单（包括硬件和加工程序软件），主机的外围配置的详细价格清单，单独列价的硬件和加工软件的详细价格清单。
2 备品备件、易损件和专用耗材供货范围
2.1 招标方招标文件所指备品备件、易损件和专用耗材，是招标方为保证设备质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材。
2.2 投标方按照招标文件要求提供、或投标方认为招标方应当储备的备品备件、易损件和专用耗材，投标方应当在投标报价部分分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用时间。
2.3 投标方应提供易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料。
2.4 投标文件中，应当有备品备件、易损件和专用耗材的详细清单（内容包括名称、型号、规格、单位、数量、生产厂家、单价、总价等）。
2.5 备品备件、易损件和专用耗材的费用应分类单列，并计入投标总报价之内。
3 技术资料供货范围
3.1 投标方须负责在合同签订后 15 个日历日内，提供重新设计的消防图纸、消防专篇的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读和使用。
3.2 投标方应同时提出对厂房、基础、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。
3.3 投标方须负责在验收前，提供各个部分的功能描述文件、图片、影像等资料。
3.4 投标方须负责在终验收前，提供确定的而且质保期之后招标方维修所需要的可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。
3.5 投标方须负责在终验收前，提供包括消防检测、房屋质量鉴定报告等资料。
3.6 投标方须负责在终验收前，提供关于采购设备的操作维护手册、保养维修手册、零件清册及图册、零件订货号、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。
3.7投标方须负责在终验收前，提供关于采购设备的电气资料（包括接线图、原理图、布线图、梯形图等）、液压（气动）原理图和系统图、安装基础图、维修图等有关的资料（含图片和影像等资料）；非标准设备还应当提供设计总图、全线布置图等详细资料；对于进口设备，应有中外文资料说明。
3.8 本条款所列的技术资料、图片、影像等，投标方应各提供 5 套，其中 2 套为电子版光（软）盘；每份技术文件应装有目录清单。
3.9 本条款所列要求，如招标方认为投标方提供的资料不能满足要求时，有权要求投标方免费补充或增加。
第二节 供货方式
1 供货地点及款项支付
1.1 本项目建设工地（大同市云州街99号中国重汽集团大同齿轮有限公司）。
1.2付款方式：9:1，全部图纸、报告提供完毕，设备安装施工完成且能正常运行，取得政府消防验收（备案）手续付款90%，10%为质保金。以承兑汇票进行支付。
2 供货时间（120个日历日）
[bookmark: OLE_LINK7]2 供货时间
2.1自合同签订之日起，10个日历日内招标方提供相应原始图纸。
2.2接续10个日历日之内，投标方提供新的设计图纸和消防专篇
2.3接续5个日历日之内完成消防图纸审核（如图审未被抽中，可不提供图审报告）
2.4 接续5个日历内完成图纸修改（如图审未抽中，此段时间不计入供货时间）
2.5接续50个日历日内完成设备设施整改；
2.6接续10个日历日内完成检测报告等所有消防验收必备资料；
2.7接续10个日历日进行试生产运行；
2.8接续20个日历日完成消防验收，取得政府手续。
如因政府原因导致时间延迟，经招标方核实认可，项目交付时间可适当顺延。
3 质保期
3.1 投标方所提供设备涉及的全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起12个月。
3.2 质保期之内，如果设备出现关键设备、总成、零部件或者多处一般设备、总成、零部件的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、设备能够正常运行使用之日起重新计算。
4 包装
4.1 投标方所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。
4.2 包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。
4.3 投标方所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。
4.4 投标方应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。
4.5 每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标方（或供货商）名称和制造日期等相关内容。
4.6 每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、设备名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。
4.7 投标方还应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。
4.8 包装箱应连续编号，不应出现重复编号。
4.9 在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。
5 运输
5.1 投标方应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。
5.2 同批货物（或设备）应统一包装、编号运输。
5.3 一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制。特殊情况应予以说明。（对于进口设备，投标文件内注明运输方式：空运、海运，并分别报价和说明运输周期。）
5.4 在每批货物（或设备）发出后，投标方应立即通知招标方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。- 
5.5 货物（或设备）运抵招标方现场后，投标方应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜；或按照合同约定。
第四章 售中售后服务
1 技术及培训服务
1.1 投标方应负责对招标方不少于 3 名工程技术人员与 2 名操作人员提供不少于 2 个日历日的免费的、投标方生产制造现场的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训。
1.2 投标方应负责在招标方设备使用现场，进行 1～2 次免费的技术指导和培训，并接受招标方有关人员的技术咨询。
1.3 投标方应免费提供一定数量的培训资料。
1.4投标方应按要求，免费积极协助和提供招标方以及招标方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与设备有关的工程设计资料、技术咨询等。
1.5 若投标方提供的设备涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，投标方应能得到配套厂家的技术支持，并免费为招标方提供技术服务。
1.6 投标方负责制定对招标方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导招标方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。
2 安装调试服务
2.1 根据设备的要求，调试可分空载和负载两个阶段进行；招标方将予以积极配合，协助投标方达到设备的各项技术指标和性能要求。
2.2 安装调试与验收期间，若投标方提供的设备涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，投标方应能得到配套厂家的技术支持，并免费为招标方提供安装使用现场的指导与协调。
2.3 投标方提供收费的或免费的、指导安装调试或负责安装调试，至少应在投标文件的报价章节中，予以明确说明（包括但不限于的设备和附属设备、相应的备品备件、专用工具、技术资料、技术服务以及相关的运输费、伴随服务费、装卸费、指导安装、培训、含增值税等全部费用）。
3 验收服务
3.1 投标方在招标方现场进行的设备的预验收和终验收配合或指导，应当是免费的。
3.2 设备验收时，若投标方提供的设备涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，投标方应能得到配套厂家的技术支持，并免费为招标方提供使用现场验收的配合或指导。
3.3 在投标方所提供设备需要得到招标方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，投标方应当免费完成或协助招标方完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。
4 售后服务
4.1 所有的售后服务均由投标方受理。如果发生问题并且收到报告，投标方应当在 2 小时内予以答复。
4.2 如发现所提供的设备存在问题，需要投标方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后 4 小时给予回复，如需到达现场，接到通知后48 小时内派有关人员到达现场；在质保期之外，应在接到通知后 4 小时给予回复，如需到达现场，接到通知后 48 小时内派有关人员到达现场。
4.3 投标方派往招标方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为招标方提供最佳的服务。
5 其它服务
5.1 若投标方所提供设备有需要进口的，投标方应自行、自费办理。
5.2 除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，投标方应免费负责必要的或强制性的设备的检验、试验、化验等直接费用。
5.3 本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等范围之外，投标方不可另行收取的费用。
5.4 投标方提供设备超出保质期后，售后服务费及计算方式。
第五章预验收和终验收
1 验收的一般约定
1.1 验收标准一般以技术协议书和合同规定验收。
1.2 如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术协议书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对买方最有利条款为验收依据。
2 检验
2.1 国产设备的检验由卖买双方按照合同要求或在制造现场进行。
2.2 进口设备的检验按照下述要求进行：
2.1.1 进口设备发货前，卖方应对设备的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供设备符合合同规定。
2.1.2 卖方应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的设备的验收标准和装箱单，作为买方检验的依据。
2.1.3 进口设备到达目的地后，买方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现设备的品质及规格与合同或发票不符，除买方的责任外，买方有权在设备到达卸货目的地后 180 个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向卖方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由卖方承担。
3 验收条件
验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在卖方现场进行，终验收在安装调试完成及试运行后的买方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。
买卖双方按照合同约定执行了合同，同时设备完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。
3.1 预验收一般条件
3.1.1 卖方已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。
3.1.2 设备应运行稳定、可靠、安全，无非正常变形，非正常振动，无异常声音；无漏水、漏液、漏气（汽）、漏电等现象。运动的零部件（如链条、联轴器、离合器、主轴、工作台等）动作平稳、灵活运动准确。
3.1.3 设备应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。
3.1.4 一般情况下，所有的管路和线缆等，接头应完全正确、可靠地联接；应排列有序（正确、牢固、整齐），有必要的防护，无皱褶、收缩和裂缝等不良现象。
3.1.5 设备的润滑系统工作正常、可靠，润滑点易于到达。
3.1.6 使用的压力容器、电气等应具备合格证（如果有压力容器）。
3.1.7 设备的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象（特殊标志除外）。
3.1.8 设备标牌完整、清晰、明确。
3.1.9 地线联接和地极符合国际（ISO/IEC）标准规范。
3.1.10 设备的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求，并递交相关检测报告。
3.2 终验收一般条件
3.2.1 经过预验收而且没有出现新的质量问题，或者满足预验收条款。
3.2.2 设备安装调试完毕，并至少经过了验收要求的负荷试运行。
3.2.3 设备正常运行时，噪声等环境影响因素满足国家和当地环保主管部门规定，安全措施落实、有效。
3.2.4 计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠。保证设计指标和仪器说明书的参数的实现。
3.2.5 试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。
3.2.6 设备质量、技术性能等，达到签定的技术协议书和合同规定的终验收标准。
4.终验收基本要求
4.1三个单体建筑取得政府消防验收（备案）手续。
4.2提供与消防验收配套的图纸、报告、资料等。
4.3设备设施安装符合消防法律法规。
4.4设备运行时，设备应连续运行15天（联五厂房因长期停电，运行时间由招标方确定），每天连续24小时，除用户方面因素外，必须达到以下要求：
4.4.1 在整个验收过程中没有维修、更换零部件或元件行为；
4.4.2 所有出现的调整，每次调整时间均不超过30分钟；
4.4.3 所有调整时间的总和不超过总运行时间的5%，如果超过 5%，则试运行时间重新计算；
4.4.4 终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次。
第六章  投标技术文件一般要求
1 投标方应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。
2 投标技术文件至少应对投标设备的“技术偏离”、“商务偏离”作出有无说明；若有，应予以详细填写和说明。
3 投标技术文件至少应对投标设备的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。
4 投标技术文件至少应根据投标设备的关键设备、总成、零部件或系统作出优越性说明。
5 投标技术文件至少应根据投标设备的配置，按照备品备件、易损件和专用耗材明细表要求以及投标设备主要配置一览表要求（见下表），认真全面填写。
投标设备主要配置一览表（单位：元）
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	税率
	总价
	制造商

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：本表作为投标方编制投标技术文件的一般格式。表中应当尽可能将配置列全、列细，这将有助于投标方胜出。
6 投标技术文件至少应对招标文件和本技术标书所提出的要求，将投标方认为难以满足的条款和要求，予以明确和详细的说明或澄清。
7 投标技术文件中，如未按照要求编写而存在漏项或缺项，将有可能造成对投标方不必要的误解；必要时，漏项或缺项涉及的费用，将有可能以其它投标方中，相同或相似项目的最高价，计入投标方的投标总报价之内，作为评标的依据之一。
8 供货范围内的物品或服务，应当尽可能详细且分类填入配置表，其费用应当计入投标总报价之内。如果出现不一致的报价，将有可能导致废标。
9 除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标方应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程，在合同签定之前，经投标方和招标方双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。
第七章 其它要求
1 特殊要求
1.1投标方提供的所有设备，均附有产品合格证明或检验合格报告。
2 说明
2.1 投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标方所采购设备的优化方案或建议意见。投标方的这些努力，招标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出。
2.2 即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明。
2.3 请投标方仔细阅读“采购货物概况”章节内说明，针对允许分投分中的设备，招标方有权利选择其中优秀设备或服务，作为投标方合同供货范围中的指定选用设备或服务（替代投标方分投而未中标部分）。
2.4 招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书等，在招标过程全部为有效文件，如有差异，以对招标方或买方最有利的条款为准。
2.5 本技术标书在“预验收和终验收”章节所列的招标方在合同签署后将成为买方，中标的投标方将成为卖方；为避免歧异，本技术标书在“预验收和终验收”之外的其它章节，均将潜在的卖方称为投标方、将买方称为招标方。
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第三部分 合同主要条款
[bookmark: _Toc47976611](合同以双方最终签署的版本为准)
[bookmark: _Toc47976610]一、标的、数量、交货期
二、交货地点
三、价款及付款方式
四、质量要求、保修期及售后服务
五、安装、调试及验收要求
六、违约责任
七、争议解决方式

[bookmark: _Toc47976615][bookmark: _Toc5925]第四部分　投标文件附件
[bookmark: _Toc47976616][bookmark: _Toc4225]附件1
投标函
致：中国重汽集团大同齿轮有限公司：
根据贵方 中国重汽集团大同齿轮有限公司完善改造建筑消防系统项目  招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起 90 个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                             
邮编：        
电话：        传真：                   
投标人代表姓名：         职务：          
开户银行：                   
银行帐号：                   
投标人名称（盖章）: 
授权代表签字：
日期：     年      月      日


[bookmark: _Toc47976618][bookmark: _Toc29366865][bookmark: _Toc29366869]
附件2
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就   中国重汽集团大同齿轮有限公司完善改造建筑消防系统项目   现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：            性别：          年龄：
单位：                    部门：          职务：
法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字  
被授权人电话：   
投标人名称（公章）                       
      年   月   日







附件3
开标一览表
项目名称： 中国重汽集团大同齿轮有限公司完善改造建筑消防系统项目                                                           
	项目
	内容
	金额
（不含税，元）
	税率
	合计金额
（含税，元）

	[bookmark: OLE_LINK2]图纸及消防设计专篇
	
	
	
	

	建筑房屋质量安全鉴定报告
	
	
	
	

	补充灭失手续
	
	
	
	

	消防审验问题专项整治消防查验报告
	
	
	
	

	消防设施检验报告
	
	
	
	

	现场消防设施整改
	
	
	
	

	合计报价
	
	
	
	



注：1.请按照以上表格填写报价，可增项、不可缺项。
2.投标总价为单项价之和。
3.本表用于开标宣读用，请单独封存。
4.报价含税；如不能开具增值税发票，报价为直接支付价格。



                               投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
                                              日  期：       年    月    日
 


附件4：
投标人基本情况及资产情况汇总表（需盖章）
表1 投标人基本情况表
	企业名称 
	
	联系人 
	

	企业地址 
	
	联系人电话 
	

	企业性质 
	
	注册时间 
	

	企业法人代表  
	
	企业资质
	

	品牌区分 
	 自产 总代理 代理  经销 

	品牌名称 
	
	质量 
体系
	

	单位概况

	参保职工总人数
	
	工程技术人员
	
	生产、销售人员
	

	企业优势、关键产品特点
	　

	企业行业水平及行业口碑
	　

	公司现有主要研发、 实验、生产设备
	　

	近三或五年企业类似业绩及履约情况
	　

	售后服务及质量
	　

	对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介
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表2 资产情况汇总表

	                   公司资产情况汇总表

	注册资金（万元）
	

	实收资金（万元）
	

	年度资产情况
	2023年
	2024年
	2025年

	流动资产（万元）
	
	
	

	非流动资产（万元）
	
	
	

	营业收入（万元）
	
	
	

	年底资产总值（万元）
	
	
	

	年底负债总值（万元）
	
	
	

	资产负债率（  %）
	
	
	

	净利润（万元）
	
	
	

	未分配利润（万元）
	
	
	

	营运资金
	
	
	

	（本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日



附件5
[bookmark: _Toc5538]投标报名表
公章：
	项目名称
	中国重汽集团大同齿轮有限公司完善改造建筑消防系统项目

	投标单位
（全称）
	

	投标单位
简介
	

	项目负责人
	
	联系电话
	

	公司电话
	
	传真
	

	E-mail
	

	报名时间
	年   月   日


注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定时间前回传。缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标资格。
联系人：                 联系电话：                    传真：
投标人名称：             授权代表签字：                日期：


附件6
保密承诺函

项目名称：中国重汽集团大同齿轮有限公司完善改造建筑消防系统项目

中国重汽集团大同齿轮有限公司：
我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：
无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。











投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日期：    年   月      日
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附件7
技术规格偏离表
项目名称：中国重汽集团大同齿轮有限公司完善改造建筑消防系统项目

	序号
	招标要求
	响应规格
	是否偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）


[bookmark: _Toc219995274]附件8
同类项目业绩一览表
近三年承揽同类或相似项目和服务业绩，包括已收到中标通知但尚未签订合同的项目（提供相关合同的复印件）             
                                    
	序号
	采购单位
	项目名称
	合同金额
	合同签订时间
	联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日





[bookmark: _Toc219995275]附件9
产品质量承诺函
                                               
项目名称:中国重汽集团大同齿轮有限公司完善改造建筑消防系统项目
中国重汽集团大同齿轮有限公司：
我代表(投标人名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                           
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日


[bookmark: _Toc219995277]附件10 
产品分项报价表（表头项目不允许更改，表内内容供参考）
项目名称:中国重汽集团大同齿轮有限公司完善改造建筑消防系统项目
	序号
	物资/设备/...名称
	规格型号
	品牌
	未税单价
	税率
	含税单价
	计 量单位
	数量
	未税总价
	含税总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标方认为组成的必须其他装置明细
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	























附件11                   
商务条款偏离表
项目名称:中国重汽集团大同齿轮有限公司完善改造建筑消防系统项目
	项目
	招标文件要求
	响应规格
	是否偏离
（提供说明）

	质保期
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

















	备品备件及耗材等要求
	
	
	


投标人名称：授权代表签字：日期：
注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。
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[bookmark: _Toc14031]附件12
承诺书
	投标人承诺：
我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。



投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

[bookmark: _Toc24569]附件13
投标保证金退付表
	投标人单位名称：

	开户银行：

	开户银行行号：

	户名：

	账号：

	纳税人识别号：


投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：






附件14
服务承诺函

项目名称：中国重汽集团大同齿轮有限公司完善改造建筑消防系统项目
中国重汽集团大同齿轮有限公司：
我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       



投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日期：年月日
附件15
封面格式（参考）

	
技术投标文件

项目编号：
项目名称：
投标人名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编： 
	
商务投标文件

项目编号：
项目名称：
投标人名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编： 



	
开标一览表              

项目编号：
项目名称：
投标人名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编：
	
电子版投标文件

项目编号：
项目名称：
投标人名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编：


封口格式：
	……………………于     年  月  日  时之前不准启封（公章）…………………
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[bookmark: _Toc219995281]附件16 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.点击立即注册
[image: descript]
2.填写姓名、手机号码（没有注册过的），通过手机号接收验证码（区分大小写），点击完成后提示“注册成功，请重新登录”。同时系统自动给手机号发送短信，短信中告知登录账号及初始密码。需要使用此账号密码登录系统，进行供应商信息注册。
[image: descript]
3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: descript]
4.点击新增
[image: descript]
5. 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批。
[image: ]
（非生产-直管-直管）
[image: descript]
注：
1. [bookmark: _Toc25849]“项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”；
2. 基本信息的填写尽可能完整，原则上要求供应商必须填写近三年财务指标情况；
3. 管理单位选择【直管单位】、意向配套单位选择【直管单位】，配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 服务 /安全消防 ”，业务主管部门选择“安全环保部”。
2、 维护近三年财务指标
1.供应商使用业务账号登录系统后，通过菜单路径：供应商中心→供应商变更→供应商财务数据变更管理，点击【发起变更】按钮，进入供应商财务数据变更填写界面。

[image: ]
[bookmark: _Toc219995282]附件17 SRM系统供应商用户手册
系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/
用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）
1.供应商应标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。
[image: descript]

2.供应商投标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
[image: descript]
点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。
注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。
[image: descript]
3.供应商技术标澄清函
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后都不可编辑。[image: descript]
4.供应商报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。
5.供应商澄清报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价
招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。
[image: descript]
6.供应商查看中标通知
路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目
点击查看进入查看中标项目详情
[image: descript]
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